**Dester 120 – Recycler + Drester Dynamic Triple (RDX 9012)**

Přenos rozpouštědla mezi myčkou stříkacích pistolí a recyklačním zařízením je plně automatizovaný; špinavá, těžká a nebezpečná ruční manipulace s rozpouštědly je eliminována a současně jsou zařízení a podlaha v dílně udržovány čisté. Systém umožňuje umístění jednotek blízko sebe nebo v oddělených místnostech do 25 metrů (v souladu s místními předpisy o požáru). Pohodlné ovládání systému Drester Dynamic Triple podporuje časté spouštění systému.

To udržuje ředidlo v myčce pistolí v lepším stavu, což zaručí čistotu stříkací pistole k jejímu dalšímu použití. Spotřeba rozpouštědla se díky recyklátoru razantně sníží a tím také následné náklady na likvidaci nebezpečných látek, které po čištění pistolí zůstávají. Hlavní a nepřehlédnutelnou výhodou tohoto zařízení je také šetrnost k přírodnímu prostředí díky menšímu množství odpadu.

**Technické údaje:**

Hmotnost - 67 kg

Šířka - 590 mm

Výška - 1610 mm

Maximální hloubka - 120 mm

Kapacita kotle - 12 l

Kondenzovaný materiál - nerezová ocel

Časový cyklus - 3–4 hodiny

Napětí - 200-240 V

**Informace pro objednání**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obj. číslo | Popisek | Balení |
| DR–120-A | Drester 120 Recycler | 1 ks |
| RDX-9012 | Drester Dynamic Triple (RDX 9012) | 1 ks |